**Subnet-Tabelle Mit Reservierte Bereiche**

*32 Bytes*

**Verschiedene Addressen,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Adresse Standartgateway & DNS | 128 | 128.128.128.128 |
| 1. Andere Adressen | 127-137 | 128.128.128. |
| 1. DHCP | 138-158 |  |
| 1. Broadcast Adresse | 159 |  |