**Subnet-Tabelle Mit Reservierte Bereiche**

*32 Adressen*

**Verschiedene Addressen,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Adresse Standartgateway & DNS | 128 | 128.128.128.128 |
| 1. Andere Adressen | 129-137 | 128.128.128.129 128.128.128.137 |
| 1. DHCP | 138-158 | 128.128.128.138  128.128.128.158 |
| 1. Broadcast Adresse | 159 | 128.128.128.159 |